# BVA & Filming





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Size | ***Outside Diameter*** | ***Length*** |
| 2” | 2.175” | 2.75” |
| 3” | 3.40” | 4.00” |
| 4” | 4.40” | 6.25” |
| 5.5” | 5.50” | 6.25” |
| 6” | 6.25” | 8.00” |
| 6.4” | 6.4” | 8.00” |
| 8” | 8.50” | 10.70” |
| 10” | 10.50” | 11.00” |
| 12” | 12.50” | 14.50” |
| 16” | 16” | 18.50” |

**Wire wheel brush sizes available: 2-1/8”, 3-3/8”, 4-3/8”, 6-3/8”, 8.3125”**